{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["热泵","水箱","净水软水","板换","风机","热表","阀门","除污器","水泵","冷凝式模块","锅炉"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"热泵","index":0,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[6,0,6,3]]}
["热泵类设备"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"模块式热泵","制热量140-160kW"]
[2,"螺杆式热泵机组","100～330 USRT"]
[]
[]
["蒸发侧7-12℃，冷凝侧35-40℃"]

{"sheet":"水箱","index":1,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[2,3,6,3]]}
["水箱类设备"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"304不锈钢水箱","1000*2000*1500","板材厚度根据12S101确定"]
[2,"304不锈钢水箱","2000*2000*2000"]
[3,"304不锈钢水箱","3000*2000*2000"]
[4,"304不锈钢水箱","4000*2000*2000"]
[5,"304不锈钢水箱","3000*3000*2000"]

{"sheet":"净水软水","index":2,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10}
[null,null,"净水软水类设备"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"净水器","G=0.5m³/h","须注明纯水率"]
[2,"净水器","G=1.0m³/h","须注明纯水率"]
[3,"净水器","G=1.5m³/h","须注明纯水率"]
[4,"净水器","G=2.0m³/h","须注明纯水率"]
[5,"净水器","G=2.5m³/h","须注明纯水率"]
[6,"净水器","G=3.0m³/h","须注明纯水率"]
[7,"软水器","G=10m³/h"]
[8,"软水器","G=20m³/h"]

{"sheet":"板换","index":3,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"merged":[[2,3,11,3],[16,0,16,3]]}
[null,null,"板式换热器"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"板式换热器","75/55→50/40℃ 600kW","按照板片和框架分开报价，注明材质"]
[2,"板式换热器","75/55→50/40℃ 1000kW"]
[3,"板式换热器","75/55→50/40℃ 1500kW"]
[4,"板式换热器","75/55→50/40℃ 2000kW"]
[5,"板式换热器","75/55→50/40℃ 2500kW"]
[6,"板式换热器","75/55→50/40℃ 3000kW"]
[7,"板式换热器","75/55→50/40℃ 3500kW"]
[8,"板式换热器","75/55→50/40℃ 4000kW"]
[9,"板式换热器","75/55→50/40℃ 4500kW"]
[10,"板式换热器","75/55→50/40℃ 5000kW"]
[]
[]
[]
[]
["板式换热器分为304不锈钢板换和钛合金材质板换两类，均按照上面的参数分开报价"]

{"sheet":"风机","index":4,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[2,3,9,3],[10,3,17,3]]}
[null,null,"风机类设备"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"防爆轴流风机","6000m³/h   全压200～250Pa","BT系列风机\n锅炉房用"]
[2,"防爆轴流风机","8000m³/h   全压200～250Pa"]
[3,"防爆轴流风机","10000m³/h   全压200～250Pa"]
[4,"防爆轴流风机","12000m³/h   全压200～250Pa"]
[5,"防爆轴流风机","15000m³/h   全压200～250Pa"]
[6,"防爆轴流风机","20000m³/h   全压200～250Pa"]
[7,"防爆轴流风机","25000m³/h   全压200～250Pa"]
[8,"防爆轴流风机","30000m³/h   全压200～250Pa"]
[9,"轴流风机","6000m³/h   全压200～250Pa","T35系列风机\n锅炉房以外机房用"]
[10,"轴流风机","8000m³/h   全压200～250Pa"]
[11,"轴流风机","10000m³/h   全压200～250Pa"]
[12,"轴流风机","12000m³/h   全压200～250Pa"]
[13,"轴流风机","15000m³/h   全压200～250Pa"]
[14,"轴流风机","20000m³/h   全压200～250Pa"]
[15,"轴流风机","25000m³/h   全压200～250Pa"]
[16,"轴流风机","30000m³/h   全压200～250Pa"]

{"sheet":"热表","index":5,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10}
[null,null,"热量表"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"一次水热量表","温度范围0～120℃  DN125"]
[2,"一次水热量表","温度范围0～120℃  DN150"]
[3,"一次水热量表","温度范围0～120℃  DN200"]
[4,"一次水热量表","温度范围0～120℃  DN250"]
[5,"一次水热量表","温度范围0～120℃  DN300"]
[6,"一次水热量表","温度范围0～120℃  DN350"]
[7,"一次水热量表","温度范围0～120℃  DN400"]
[8,"一次水热量表","温度范围0～120℃  DN500"]

{"sheet":"阀门","index":6,"n_rows":169,"n_cols":4,"rows_kept":169,"merged":[[0,0,0,3]]}
["阀门类设备"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN32"]
[2,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN40"]
[3,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN50"]
[4,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN65"]
[5,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN80"]
[6,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN100"]
[7,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN125"]
[8,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN150"]
[9,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN200"]
[10,"法兰式橡胶软接","JR200-16C  DN250"]
[11,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN32"]
[12,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN40"]
[13,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN50"]
[14,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN65"]
[15,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN80"]
[16,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN100"]
[17,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN125"]
[18,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN150"]
[19,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN200"]
[20,"法兰式橡胶软接","JR200-25C  DN250"]
[21,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN32","外编织网，内波纹管"]
[22,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN40","外编织网，内波纹管"]
[23,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN50","外编织网，内波纹管"]
[24,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN65","外编织网，内波纹管"]
[25,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN80","外编织网，内波纹管"]
[26,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN100","外编织网，内波纹管"]
[27,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN125","外编织网，内波纹管"]
[28,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN150","外编织网，内波纹管"]
[29,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN200","外编织网，内波纹管"]
[30,"法兰式金属软接","JR150-16C  DN250","外编织网，内波纹管"]
[31,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN32","外编织网，内波纹管"]
[32,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN40","外编织网，内波纹管"]
[33,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN50","外编织网，内波纹管"]
[34,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN65","外编织网，内波纹管"]
[35,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN80","外编织网，内波纹管"]
[36,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN100","外编织网，内波纹管"]
[37,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN125","外编织网，内波纹管"]
[38,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN150","外编织网，内波纹管"]
[39,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN200","外编织网，内波纹管"]
[40,"法兰式金属软接","JR200-16C  DN250","外编织网，内波纹管"]
[41,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN32","外编织网，内波纹管"]
[42,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN40","外编织网，内波纹管"]
[43,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN50","外编织网，内波纹管"]
[44,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN65","外编织网，内波纹管"]
[45,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN80","外编织网，内波纹管"]
[46,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN100","外编织网，内波纹管"]
[47,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN125","外编织网，内波纹管"]
[48,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN150","外编织网，内波纹管"]
[49,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN200","外编织网，内波纹管"]
[50,"法兰式金属软接","JR200-25C  DN250","外编织网，内波纹管"]
[51,"丝接金属软接","JR200-16C  DN50","波纹式"]
[52,"丝接金属软接","JR150-16C  DN20","外编织网，内波纹管"]
[53,"丝接金属软接","JR150-16C  DN25","外编织网，内波纹管"]
[54,"丝接金属软接","JR150-16C  DN32","外编织网，内波纹管"]
[55,"丝接金属软接","JR150-16C  DN40","外编织网，内波纹管"]
[56,"丝接金属软接","JR150-16C  DN50","外编织网，内波纹管"]
[57,"丝接金属软接","JR150-16C  DN65","外编织网，内波纹管"]
[58,"丝接铜闸阀","PN16  DN15"]
[59,"丝接铜闸阀","PN16  DN20"]
[60,"丝接铜闸阀","PN16  DN25"]
[61,"丝接铜闸阀","PN16  DN32"]
[62,"丝接铜闸阀","PN16  DN40"]
[63,"丝接铜闸阀","PN16  DN50"]
[64,"丝接铜闸阀","PN16  DN65"]
[65,"丝接铜球阀","PN16  DN15"]
[66,"丝接铜球阀","PN16  DN20"]
[67,"丝接铜球阀","PN16  DN25"]
[68,"丝接铜球阀","PN16  DN32"]
[69,"丝接铜球阀","PN16  DN40"]
[70,"丝接铜球阀","PN16  DN50"]
[71,"丝接铜球阀","PN16  DN65"]
[72,"自动排气阀","PN16  DN15～25","黄铜材质"]
[73,"自动排气阀","PN16  DN15～25","P21X型"]
[74,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN40"]
[75,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN50"]
[76,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN65"]
[77,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN80"]
[78,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN100"]
[79,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN125"]
[80,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN150"]
[81,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN200"]
[82,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN250"]
[83,"铸钢法兰球阀","Q41F-16  DN300"]
[84,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN65"]
[85,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN80"]
[86,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN100"]
[87,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN125"]
[88,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN150"]
[89,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN200"]
[90,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN250"]
[91,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN300"]
[92,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN350"]
[93,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN400"]
[94,"硬密封法兰蝶阀","Z41H-16C  DN500"]
[95,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN40","法兰连接"]
[96,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN50","法兰连接"]
[97,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN65","法兰连接"]
[98,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN80","法兰连接"]
[99,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN100","法兰连接"]
[100,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN125","法兰连接"]
[101,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN150","法兰连接"]
[102,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN200","法兰连接"]
[103,"Y型过滤器","GL41H-16C  DN250","法兰连接"]
[104,"Y型过滤器","GL11H-16C  DN15","丝接"]
[105,"Y型过滤器","GL11H-16C  DN20","丝接"]
[106,"Y型过滤器","GL11H-16C  DN25","丝接"]
[107,"Y型过滤器","GL11H-16C  DN32","丝接"]
[108,"Y型过滤器","GL11H-16C  DN40","丝接"]
[109,"Y型过滤器","GL11H-16C  DN50","丝接"]
[110,"Y型过滤器","GL11H-16C  DN65","丝接"]
[111,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN40"]
[112,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN50"]
[113,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN65"]
[114,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN80"]
[115,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN100"]
[116,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN125"]
[117,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN150"]
[118,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN200"]
[119,"升降式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN250"]
[120,"升降式钢制止回阀","H11H-16C  DN15"]
[121,"升降式钢制止回阀","H11H-16C  DN20"]
[122,"升降式钢制止回阀","H11H-16C  DN25"]
[123,"升降式钢制止回阀","H11H-16C  DN32"]
[124,"升降式钢制止回阀","H11H-16C  DN40"]
[125,"升降式钢制止回阀","H11H-16C  DN50"]
[126,"升降式钢制止回阀","H11H-16C  DN65"]
[127,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN40"]
[128,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN50"]
[129,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN65"]
[130,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN80"]
[131,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN100"]
[132,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN125"]
[133,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN150"]
[134,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN200"]
[135,"旋启式钢制止回阀","H74H-10-25C  DN250"]
[136,"旋启式钢制止回阀","H11H-16C  DN15"]
[137,"旋启式钢制止回阀","H11H-16C  DN20"]
[138,"旋启式钢制止回阀","H11H-16C  DN25"]
[139,"旋启式钢制止回阀","H11H-16C  DN32"]
[140,"旋启式钢制止回阀","H11H-16C  DN40"]
[141,"旋启式钢制止回阀","H11H-16C  DN50"]
[142,"旋启式钢制止回阀","H11H-16C  DN65"]
[143,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN40"]
[144,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN50"]
[145,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN65"]
[146,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN80"]
[147,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN100"]
[148,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN125"]
[149,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN150"]
[150,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN200"]
[151,"对夹单瓣旋启式止回阀","H74H-10-25C  DN250"]
[152,"对夹升降式止回阀","H71H-10-40C  DN50"]
[153,"对夹升降式止回阀","H71H-10-40C  DN65"]
[154,"对夹升降式止回阀","H71H-10-40C  DN80"]
[155,"对夹升降式止回阀","H71H-10-40C  DN100"]
[156,"对夹升降式止回阀","H71H-10-40C  DN125"]
[157,"对夹升降式止回阀","H71H-10-40C  DN150"]
[158,"对夹升降式止回阀","H71H-10-40C  DN200"]
[159,"对夹升降式止回阀","H71H-10-40C  DN250"]
[160,"对夹升降式止回阀","H76H-10-40  DN50"]
[161,"对夹升降式止回阀","H76H-10-40  DN65"]
[162,"对夹升降式止回阀","H76H-10-40  DN80"]
[163,"对夹升降式止回阀","H76H-10-40  DN100"]
[164,"对夹升降式止回阀","H76H-10-40  DN125"]
[165,"对夹升降式止回阀","H76H-10-40  DN150"]
[166,"对夹升降式止回阀","H76H-10-40  DN200"]
[167,"对夹升降式止回阀","H76H-10-40  DN250"]

{"sheet":"除污器","index":7,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10}
[null,null,"反冲洗式除污器"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"反冲洗式除污器","PN16  DN125","配排污球阀"]
[2,"反冲洗式除污器","PN16  DN150","配排污球阀"]
[3,"反冲洗式除污器","PN16  DN200","配排污球阀"]
[4,"反冲洗式除污器","PN16  DN250","配排污球阀"]
[5,"反冲洗式除污器","PN16  DN300","配排污球阀"]
[6,"反冲洗式除污器","PN16  DN350","配排污球阀"]
[7,"反冲洗式除污器","PN16  DN400","配排污球阀"]
[8,"反冲洗式除污器","PN16  DN500","配排污球阀"]

{"sheet":"水泵","index":8,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,3,5,3],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,3,7,3],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[10,0,10,3],[11,0,12,0],[11,1,12,1]]}
["水泵类设备"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"一次循环泵","G=65～130m³/h"]
[null,null,"H=18～20米"]
[2,"一次循环泵","G=145～700m³/h","功率30kW以上包含立式和卧式两种"]
[null,null,"H=18～32米"]
[3,"二次循环泵","G=60～400m³/h","功率30kW以上包含立式和卧式两种"]
[null,null,"H=20～32米"]
[4,"热泵循环泵","G=35～160m³/h"]
[null,null,"H=10～18米"]
["水泵出口小于等于DN100转速为2900r/min，大于等于DN125转速为1450r/min或1480r/min"]
[5,"轻型立式多级离心泵","G=3～12m³/h"]
[null,null,"H=40～120米"]

{"sheet":"冷凝式模块","index":9,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,3]]}
["冷凝器模块"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"冷凝器模块","PN10  304或316L不锈钢汽水换热"]

{"sheet":"锅炉","index":10,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3],[7,0,7,3]]}
["锅炉类设备"]
["序号","名称","型号及参数","备注"]
[1,"常压模块式锅炉","小2吨"]
[2,"常压模块式锅炉","2吨"]
[3,"真空炉","2吨"]
[4,"真空炉","3吨"]
[5,"真空炉","4吨"]
["低氮燃烧  ＜30mg/m³"]